附件1：

**授权委托书**

 公司（以下简称“本公司”），系根据中华人民共和国法律设立并存续的公司，其注册地在 。根据本公司做出的决定，谨郑重授权 （姓名、职务）为本公司正式合法的授权代理人，该代理人有权代表本公司参加（项目名称）的调研活动，代理人在调研及合同执行过程中，代表本公司处理一切与之有关的事务，本公司均予以认可。

代理人无权转委托。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

报价人名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

身份证号：

代理人（签字）：

身份证号：

联系电话：

 年 月 日

附：1.法定代表人及代理人身份证复印件（需加盖单位公章）

2.法定代表人直接参加不须提供，但须提供法定代表人证明原件

附件2：

营业执照等资质证明材料

附件3：

报价函

四川中彩源建设工程有限公司：

关于贵公司 三亚路项目劳务新增清单单价 调研函，结合相关情况，经仔细研究决定，我方（单位名称） 关于贵司该项目劳务报价为 元（含税价），（大写： ）税率 3% 。

注：所有报价均用人民币表示，该单价为固定综合单价，此单价包含但不限于完成工作所需要提供的所有机械设备、人员的服务、材料供应、施工用水用电、扬尘治理、建渣外运以及采取的技术保证措施、安全措施、文明施工措施、环境保护措施等。

单位名称： （盖单位公章）

日 期： 年 月 日

附件4：

|  |
| --- |
| 德阳高新区百亿油气产业园提档升级项目-三亚路项目劳务新增清单 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 甲供材料 | 甲供材料损耗率 | 工程量 | 含税单价(3%) | 含税合计 |
| 1 | 18mm600\*300灰色PC砖/PC盲道砖 | 1.块料品种、规格：18mm600\*300灰色PC砖步砖；2.垫层材料品种：30mm 1:3水泥砂浆（M10）；3.其他：满足设计、施工及验收规范要求。 | M2 | PC砖PC盲道砖 | PC砖PC盲道砖1% | 6632.67 |  |  |
| 2 | 植筋φ14 | 1.材料种类 ：三级螺纹钢（钢筋另列）；2.材料规格 ：14；3.植入深度 ：30cm；4.植筋胶品种：A级胶。 | 根 | / | / | 10476 |  |  |
| 3 | 雨水口连接管与现状检查井接驳处 | 1.砖砌体检查井开洞DN560并恢复；2.做法详设计。 | 处 | / | / | 156 |  |  |
| 4 | 更换雨水口井盖（单篦） | / | 座 | / | / | 31 |  |  |
| 5 | 更换不锈钢井盖（人行道） | 1.结构形式：更换检查井采用不锈钢井盖800\*800，并需设置防坠落设施，污雨水检查井井盖应有明显标识；2.弃置费用包含在内；3.其他：满足设计、施工及验收规范要求。 | 座 | 商品混凝土 | 商品混凝土1% | 15 |  |  |
| 6 | 雨水口升降（单篦） | 1.材料品种：详设计；2.检查井规格：详设计；3.平均升（降）高度：详设计；4.其他：满足设计、施工及验收规范要求。 | 座 | / | / | 31 |  |  |
| 含税合计（3%） |  |