附件1：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 最初安装高度 | 最终安装高度 | 附着道数 |
| 1#塔吊 | 6013 | 32300（11个标准节） | 60300（21个标准节） | 3 |
| 2#塔吊 | 6513 | 32300（11个标准节） | 57500（20个标准节） | 3 |
| 3#塔吊 | 6013 | 32300（11个标准节） | 60300（21个标准节） | 3 |
| 4#塔吊 | 6013 | 32300（11个标准节） | 63100（22个标准节） | 3 |
| 5#塔吊 | 6013 | 32300（11个标准节） | 57500（20个标准节） | 3 |
| 6#塔吊 | 6513 | 32300（11个标准节） | 60300（21个标准节） | 3 |
| 7#塔吊 | 6013 | 32300（11个标准节） | 63100（22个标准节） | 3 |
| 8#塔吊 | 6513 | 32300（11个标准节） | 57500（20个标准节） | 3 |
| 1#楼施工电梯 | SC200/200 | 27144mm(18个标准节) | 42224mm(28个标准节) | 6 |
| 2#楼施工电梯 | SC200/200 | 27144mm(18个标准节) | 42224mm(28个标准节) | 6 |
| 3#楼施工电梯 | SC200/200 | 27144mm(18个标准节) | 42224mm(28个标准节) | 6 |
| 4#楼施工电梯 | SC200/200 | 27144mm(18个标准节) | 42224mm(28个标准节) | 6 |
| 5#楼施工电梯 | SC200/200 | 27144mm(18个标准节) | 42224mm(28个标准节) | 6 |
| 6#楼施工电梯 | SC200/200 | 27144mm(18个标准节) | 42224mm(28个标准节) | 6 |
| 7#楼施工电梯 | SC200/200 | 27144mm(18个标准节) | 42224mm(28个标准节) | 6 |
| 8#楼一二单元施工电梯 | SC200/200 | 27144mm(18个标准节) | 42224mm(28个标准节) | 6 |
| 9#楼施工电梯 | SC200/200 | 27144mm(18个标准节) | 42224mm(28个标准节) | 6 |
| 10#楼施工电梯 | SC200/200 | 27144mm(18个标准节) | 42224mm(28个标准节) | 6 |
| 11#楼施工电梯 | SC200/200 | 27144mm(18个标准节) | 42224mm(28个标准节) | 6 |
| 12#楼施工电梯 | SC200/200 | 27144mm(18个标准节) | 42224mm(28个标准节) | 6 |
| 13#楼施工电梯 | SC200/200 | 27144mm(18个标准节) | 42224mm(28个标准节) | 6 |
| 14#楼施工电梯 | SC200/200 | 28652mm(19个标准节) | 43732mm(29个标准节) | 6 |
| 15#楼施工电梯 | SC200/200 | 28652mm(19个标准节) | 43732mm(29个标准节) | 6 |
| 16#楼施工电梯 | SC200/200 | 28652mm(19个标准节) | 43732mm(29个标准节) | 6 |
| 17#施工电梯（8#楼3单元） | SC200/200 | 27144mm(18个标准节) | 42224mm(28个标准节) | 6 |

附件2：调研清单

|  |
| --- |
| 德阳高新区跃龙片区棚户区改造（二期）A 区建设项目一标段、二标段“打捆”设计施工总承包施工电梯、塔吊租赁采购控制价市场调研清单 |
| 序号 | 费用类别 | 单位 | 塔机 | 塔机 | 施工电梯（第3项-第5项不报价、综合考虑） | 备注 |
| 型号6013 | 台数 | 暂定租赁期限 | 报价（含税9%） | 型号6515 | 台数 | 暂定租赁期限 | 报价（含税9%） | 型号SC200/200 | 台数 | 暂定租赁期限 | 报价（含税9%） |
| 1 | 月租赁费 | 元/台/月 |  |  | 12个月 |  |  |  | 12个月 |  |  |  | 8个月 |  | 生产日期五年内 |
| 2 | 进出场及安装费 | 元/台 |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |
| 3 | 基础预埋 | 元/台 |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / | / |
| 4 | 标准节 | 元/节/月 |  |  | 12个月 |  |  |  | 12个月 |  |  |  | / | / |
| 5 | 附着 | 元/道 |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / | / |
| 6 | 司机 | 元/人/月 |  |  | 12个月 |  |  |  | 12个月 |  |  |  | 8个月 |  |
| 7 | 指挥 | 元/人/月 |  |  | 12个月 |  |  |  | 12个月 |  |  |  | 8个月 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、月租赁费包含但不限于设备使用费、保险费、折旧费、修理费、保养费（含保养用油）、油料费（含液压油、润滑油）、耗材、配件及当地政府部门收取的费用等；现场操作人员工作时间为 9小时/人/班；现场操作人员工作时间为 9小时/人/班，超出正常工作时间加班价格，**司机:XX元/人/小时，指挥:XX元/人/小时，电接司机:XX元/人/小时。（需报价）**2、进出场安装费用包含进出场运输、安装、拆卸、调试、检测费用等（吊车选用由调研人自行考虑）；3、塔机安装高度超过说明书要求的独立高度须用附着装置与建筑物连接加固，塔机中心距建筑物垂直距离为 3～4.5米，附着杆角度为 15°～45°之间，不满足该要求需单独定制费用另外协商；4、三级配电箱由项目提供，距塔式起重机基础中心 5米以内；我司提供的操作工，项目上提供操作工的住宿条件；5、设备财产保管责任由项目承担。 |

 单位名称： （盖单位公章）

联系人：

联系电话：

 日 期： 年 月 日