
附件1：
营业执照等证明材料



















附件2
德阳高新区跃龙片区棚户区改造（二期）A区建设项目一标段、二标段“打捆”设计施工总承包新建围挡及迁改调研清单
	序号
	名称
	项目特征
	单位
	工程量
	不含税单价
	不含税合价
	备注

	1
	利旧改建围挡
	1.材料品种、规格:利旧；
2.连接方式：焊接、丝接、螺栓等；
3.基础：在现有混凝土路面上用膨胀螺栓固定牢靠；
4.含立柱顶太阳能安全警示灯；
5.拆除旧围挡后利旧安装相关的所有工作；
	平方米
	1125
	
	
	

	2
	新建围挡
	1. 材料品种、规格:0.3mm，彩钢围挡(带绿草喷图)，高度2.5m；
2.边框、支撑型钢品种、规格(见图纸)；
3.立柱型钢品种、规格、高度(见图纸)，含太阳能安全警示灯；
4.连接方式:焊接、丝接、螺栓等；
5.基础:现浇C25(含清表及平整场地、基础挖填)，规格(见图纸)；
6.制作、安装等完成该内容的所有工作；
	平方米
	350
	
	
	

	3
	围挡喷淋迁改
	1.原围挡顶部喷淋管、喷头拆除；
2.改建后围挡顶部利旧安装喷淋管、喷头，并接入加压设备，确保喷淋正常使用；
	米
	450
	
	
	

	4
	围挡监控迁改
	1.原围挡顶部监控线路、监控探头拆除；
2.改建后围挡顶部利旧安装监控线路、监控探头，并接入监控系统，确保正常使用；
	米
	450
	
	
	

	5
	不含税合计（元）
	
	
	

	6
	税金（     税率）
	
	
	

	7
	含税合计（元）
	
	
	



单位名称：                        （盖单位公章）
联系人：               
联系电话：              
日  期：       年      月       日
附件3
[image: 围挡图纸]
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