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附件2
三星堆遗址区棚户区改造项目（一期）设计施工总承包项目门窗采购控制价
市场调研函报价清单
	序号
	项目名称
	项目特征
	工作内容
	计量规则
	计量单位
	暂定工程量
	不含税单价
	不含税合价
	备注

	1
	铝合金门推拉门2.2mm6中透光双银Low-E+12氩气+6透明(K=1.800)
	1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金)
2.规格、材质：铝合金门推拉门2.2mm6中透光双银Low-E+12氩气+6透明(K=1.800)
3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中
4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求
5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内
6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用
7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求
	1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 
2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。）
	按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算
	㎡
	9892.68 
	
	
	

	2
	铝合金门推拉门2.2mm+钢化玻璃6mm
	1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金)
2.规格、材质：铝合金门推拉门2.2mm+钢化玻璃6mm
3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中
4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求
5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内
6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用
7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求
	1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 
2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。）
	按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算
	㎡
	2233.44 
	
	
	

	3
	铝合金门平开门2.2mm+钢化玻璃6mm
	1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金)
2.规格、材质：铝合金门平开门2.2mm+钢化玻璃6mm（卫生间门为磨砂玻璃、带底框）
3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中
4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求
5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内
6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用
7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求
	1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 
2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。）
	按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算
	㎡
	6271.97 
	
	
	

	4
	铝合金门平开门2.2mm+6LOW-E+12A+6钢化玻璃 (K=2.400)
	1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金)
2.规格、材质：铝合金门平开门2.2mm+6LOW-E+12A+6钢化玻璃 (K=2.400)（卫生间门为磨砂玻璃、带底框）
3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中
4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求
5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内
6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用
7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求
	1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 
2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。）
	按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算
	㎡
	2.20 
	
	
	

	5
	铝合金门联窗平开门+平开窗2.2mm+6中透光Low-E+12A+6透明(K=2.0)
	1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金)
2.规格、材质：铝合金门联窗平开门+平开窗2.2mm+6中透光Low-E+12A+6透明(K=2.0)
3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中
4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求
5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内
6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用
7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求
	1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 
2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。）
	按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算
	㎡
	1436.16 
	
	
	

	6
	铝合金门联窗平开门+平开窗2.2mm+6中透光双银Low-E+9A+6透明(K=2.5)
	1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金)
2.规格、材质：铝合金门联窗平开门+平开窗2.2mm+6中透光双银Low-E+9A+6透明(K=2.5)
3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中
4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求
5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内
6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用
7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求
	1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 
2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。）
	按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算
	㎡
	89.10 
	
	
	

	7
	铝合金门联窗平开门+平开窗2.2mm+6LOW-E+12A+6钢化玻璃 (K=2.400)
	1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金)
2.规格、材质：铝合金门联窗平开门+平开窗2.2mm+6LOW-E+12A+6钢化玻璃 (K=2.400)
3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中
4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求
5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内
6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用
7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求
	1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 
2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。）
	按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算
	㎡
	61.20 
	
	
	

	8
	铝合金门联窗平开门+平开窗2.2mm 6中透光双银Low-E+12氩气+6透明(K=1.800)
	1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金)
2.规格、材质：铝合金门联窗平开门+平开窗2.2mm 6中透光双银Low-E+12氩气+6透明(K=1.800)
3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中
4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求
5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内
6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用
7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求
	1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 
2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。）
	按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算
	㎡
	52.50 
	
	
	

	9
	铝合金门联窗平开门+固定窗2.2mm+6中透光双银Low-E+9A+6透明(K=2.5)
	1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金)
2.规格、材质：铝合金门联窗平开门+固定窗2.2mm+6中透光双银Low-E+9A+6透明(K=2.5)
3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中
4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求
5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内
6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用
7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求
	1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 
2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。）
	按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算
	㎡
	7.50 
	
	
	

	10
	铝合金门联窗平开门+固定窗2.2mm+6LOW-E+12A+6钢化玻璃 (K=2.400)
	1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金)
2.规格、材质：铝合金门平开门2.2mm+6LOW-E+12A+6钢化玻璃 (K=2.400)
3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中
4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求
5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内
6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用
7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求
	1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 
2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。）
	按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算
	㎡
	1055.08 
	
	
	

	11
	铝合金门联窗平开门+固定窗2.2mm 6中透光双银Low-E+12氩气+6透明(K=1.800)
	1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金)
2.规格、材质：铝合金门联窗平开门+固定窗2.2mm 6中透光双银Low-E+12氩气+6透明(K=1.800)
3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中
4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求
5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内
6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用
7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求
	1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 
2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。）
	按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算
	㎡
	443.20 
	
	
	

	12
	断桥铝合金窗平开窗1.8mm+6中透光双银Low-E+9A+6透明(K=2.5)（60系列）
	1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金)
2.规格、材质：断桥铝合金窗平开窗1.8mm+6中透光双银Low-E+9A+6透明(K=2.5)（60系列）
3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中
4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求
5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内
6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用
7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求
	1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 
2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。）
	按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算
	㎡
	2584.92 
	
	
	

	13
	断桥铝合金窗平开窗1.8mm+6中透光Low-E+12A+6透明(K=2.0)（60系列）
	1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金)
2.规格、材质：断桥铝合金窗平开窗1.8mm+6中透光Low-E+12A+6透明(K=2.0)（60系列）
3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中
4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求
5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内
6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用
7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求
	1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 
2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。）
	按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算
	㎡
	10953.09 
	
	
	

	14
	断桥铝合金窗平开窗1.8mm+6中透光双银Low-E+12氩气+6透明(K=1.800)（60系列）
	1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金)
2.规格、材质：断桥铝合金窗平开窗1.8mm+6中透光双银Low-E+12氩气+6透明(K=1.800)（60系列）
3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中
4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求
5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内
6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用
7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求
	1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 
2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。）
	按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算
	㎡
	2839.47 
	
	
	

	15
	断桥铝合金窗平开窗1.8mm+6LOW-E+12A+6钢化玻璃 (K=2.400)（60系列）
	1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金)
2.规格、材质：断桥铝合金门平开窗1.8mm+6LOW-E+12A+6钢化玻璃 (K=2.400)（60系列）
3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中
4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求
5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内
6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用
7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求
	1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 
2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。）
	按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算
	㎡
	585.55 
	
	
	

	16
	铝合金窗平开窗1.8mm+钢化玻璃6mm
	1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金)
2.规格、材质：铝合金窗平开窗1.8mm+钢化玻璃6mm
3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中
4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求
5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内
6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用
7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求
	1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 
2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。）
	按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算
	㎡
	361.20 
	
	
	

	17
	铝合金窗固定窗1.8mm+钢化玻璃6mm
	1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金)
2.规格、材质：铝合金门窗固定窗1.8mm+钢化玻璃6mm
3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中
4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求
5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内
6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用
7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求
	1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 
2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。）
	按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算
	㎡
	384.00 
	
	
	

	18
	铝合金窗固定窗1.8mm+6LOW-E+12A+6钢化玻璃 (K=2.400)
	1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金)
2.规格、材质：铝合金窗固定窗1.8mm+6LOW-E+12A+6钢化玻璃 (K=2.400)
3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中
4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求
5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内
6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用
7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求
	1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 
2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。）
	按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算
	㎡
	10.50 
	
	
	

	19
	铝合金窗固定窗1.8mm+6中透光双银Low-E+12氩气+6透明(K=1.800)
	1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金)
2.规格、材质：铝合金窗固定窗1.8mm+6中透光双银Low-E+12氩气+6透明(K=1.800)
3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中
4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求
5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内
6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用
7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求
	1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 
2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。）
	按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算
	㎡
	30.08 
	
	
	

	20
	铝合金窗推拉窗1.8mm+钢化玻璃6mm
	1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金)
2.规格、材质：铝合金窗推拉窗1.8mm+钢化玻璃6mm
3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中
4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求
5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内
6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用
7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求
	1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 
2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。）
	按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算
	㎡
	4.50 
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	不含税小计（元）
	
	
	

	22
	税金（税率13%）
	
	
	

	23
	含税合计（元）
	
	
	



单位名称：                        （盖单位公章）
联系人：               
联系电话：              
日  期：       年      月       日

