附件1：

**授权委托书**

 公司（以下简称“本公司”），系根据中华人民共和国法律设立并存续的公司，其注册地在 。根据本公司做出的决定，谨郑重授权 （姓名、职务）为本公司正式合法的授权代理人，该代理人有权代表本公司参加 （项目名称）的调研活动，代理人在调研及合同执行过程中，代表本公司处理一切与之有关的事务，本公司均予以认可。

代理人无权转委托。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

报价人名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

身份证号：

代理人（签字）：

身份证号：

联系电话：

 年 月 日

附：1.法定代表人及代理人身份证复印件（需加盖单位公章）

2.法定代表人直接参加不须提供，但须提供法定代表人证明原件

附件2：

营业执照等证明材料

附件3：

报价函

四川定弘邦路桥工程有限公司：

关于贵公司 集装箱板房及配套设施采购控制价（第二次） 调研函，结合相关情况，经仔细研究决定，我方（单位名称） 关于贵司该项目集装箱板房及配套设施采购报价为 元（含税价）（大写： ），税率： 。

注：所有报价均用人民币表示，采用固定综合单价报价，包括但不限于运输费、吊装费、进出场费、管理费、利润、税金等为完成本项目的所有费用。

单位名称： （盖单位公章）

日 期： 年 月 日

附件4

**集装箱板房及配套设施报价单（第二次）**

项目名称：德阳高新区跃龙片区棚户区改造(二期)A区建设项目一标段二标段“打捆”设计施工总承包

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 序号 | 产品名称 | 规格型号（M) | 单位 | 数量 | 税率 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备 注 |
| 新增集装箱 | 1 | 大波纹联通箱 | 3\*6\*2.7 | 间 | 4 |  |  |  | 会议室（用料见参数表） |
| 2 | 大波纹楼梯箱 | 3\*6\*2.7 | 间 | 2 |  |  |  | 办公区用（用料见参数表） |
| 3 | 门卫室+磅房 | 3\*2.3\*2.7 | 间 | 2 |  |  |  | 工地现场用（用料见参数表） |
| 4 | 标养室 | 3\*3\*2.7 | 间 | 1 |  |  |  | 不含内部养护设备、大波纹箱体、花纹钢板地面 |
| 5 | 大波纹门禁室 | 3\*6\*2.7 | 间 | 2 |  |  |  | 门卫室、通道3M+3M |
| 6 | 门禁系统 |  | 套 | 1 |  |  |  | 每套含2个道闸/，4个人脸识别。接住建系统 |
| 配套楼梯、雨棚、走廊箱、栏杆、露台 | 7 | 外挂走道+栏杆 | 1\*3 | 套 | 5 |  |  |  | 50\*100\*2，40\*80\*1.5镀锌矩管组焊，铺2.5MM花纹钢板、 |
| 8 | 外挂雨棚 | 1.2\*3 | 套 | 5 |  |  |  | （50夹心平板，镀锌折弯件包边，矩管框架。耐候胶密封）民工区 |
| 9 | 室外单跑楼梯 | 4.5\*1 | 部 | 1 |  |  |  | （2.5MM花纹钢板折件）民工区 |
| 10 | 走廊箱 | 1.5\*6\*2.7 | 套 | 16 |  |  |  | 底架120\*60\*3、40\*80\*1.5镀锌方管组焊，立柱100\*100\*2镀锌矩管，顶梁100\*100\*2镀锌矩管，铺75夹心瓦楞板(不含栏杆)；走廊箱为：2.5MM花纹钢板、防腐防锈处理 |
| 11 | 走廊箱 | 1.5\*3\*2.7 | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 室内双跑楼梯 | 单边宽1.2米 | 套 | 1 |  |  |  | 含转角平台、铁艺栏杆 |
| 13 | 二楼栏杆(含露台) | 高1.2米 | 米 | 87 |  |  |  | 40、30、25镀锌方管组焊 |
| 14 | 露台钢架 |  | m2 | 90 |  |  |  | 50\*100\*2.5 40\*80\*1.5镀锌矩管组焊 |
| 15 | 露台防腐木 |  | m2 | 90 |  |  |  | 20厚防腐木、表面打磨、刷水性木油 |
| 16 | 外挂走道安装费 |  | 套 | 5 |  |  |  | 含人工、胶、辅料 |
| 17 | 走道箱安装费 |  | 套 | 18 |  |  |  |
| 原项目拆装 | 18 | 转运费 |  | 间 | 39 |  |  |  | 运距4KM |
| 19 | 拆除+安装费 |  | 间 | 39 |  |  |  | 含焊材、密封胶、辅料等 |
|  | 20 | 含税合计（元） |  |  |  |  |
| 注：1.所有报价均用人民币表示，采用固定综合单价报价，包括但不限于运输费、吊装费、进出场费、安装费、管理费、利润、税金等为完成本项目的所有费用。 2.数量为暂定数量，结算以实际供货数量为准。 3.后附用料参数表。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **用料见参数表** |  |  |
| 一、大波纹箱式房：标准箱6000\*3000\*2700 颜色：以调研人要求为准 |
| 序号 | 项目名称 | 相关参数要求 | 备注 |
| 1 | 外墙板 | 75mm镀锌瓦楞外墙板0.6mm镀锌钢板内墙版0.35彩涂板中间夹50公斤玻璃棉 |  |
| 2 | 顶板 | 75mm镀锌瓦楞外墙板0.6mm镀锌钢板内墙版0.35彩涂板中间 |  |
| 3 | 底部14#槽钢(40kg/支) | 14#槽钢（镀锌槽钢） |  |
| 4 | 底部次梁 | 40\*80\*1.5镀锌矩管 |  |
| 5 | 底部连筋 | 40角铁/20\*40镀锌方管 |  |
| 6 | 地 板 | 15mm水泥压力板 |  |
| 7 | 橱窗玻璃 | 1150\*1200白色铝合金窗带防盗网 | 大波纹标窗 |
| 8 | 门 | 彩钢成型门/夹心板自制门、插销门锁（800\*1970） |  |
| 9 | 箱体爬梯 | 20\*40\*1.2镀锌矩管加工、组焊而成 |  |
| 10 | 油漆 | 双组份防锈底漆处理环保水漆饰面 |  |
| 11 | 吊头 | 6mm钢板折件吊头（共8个） |  |
| 12 | 立柱折件 | 1.0镀锌折件内部装饰条，150\*150\*2mm镀锌立柱外立柱 |  |
| 13 | 顶部横梁 | 镀锌60\*60\*1.5mm矩管 |  |
| 14 | 电辅材 | 25mmpvc明装线槽，86型明装底盒，绝缘胶布 |  |
| 15 | 电线 | 25mmpvc明装线槽，86型明装底盒，绝缘胶布 |  |
| 16 | 开关插座 | 电器4个86型五孔插座5个，16A空调插座1个，单开关1个，12W,LED节能灯泡2只 |  |
| 17 | 防水胶 |  |  |
| 18 | 中间隔板 |  |  |
| 19 | 220空开接线盒 | 2p-32空开及漏盒 |  |
| 20 | 辅材 | 二保焊丝，螺丝钉，等辅材 |  |
| 21 | 二楼走道 | 5\*100\*2镀锌方管、40\*80\*1.5镀锌方管组焊，2.5MM花纹板铺装 |  |
| 22 | 栏 杆 | 40\*40\*1.5、 30\*30\*1.5、25\*25\*1.2 镀锌方管组焊 |  |
| 23 | 楼 梯 | 2.75MM花纹钢板折件主边梁、2MM花纹钢板踏步组焊而成 |  |