附件1：

营业执照等证明材料

附件2：

|  |
| --- |
| **施工电梯、塔吊租赁采购控制价报价清单** |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 初始安装高度（m） | 最终安装高度(m) | 单位 | 数量 | 税率（%） | 含税单价(元) | 含税合价(元) | 备注 |
| 1 | 1#塔吊 | 型号：6013；标准节高度：2.8m；附着道数：3道。 | 32.3（11标准节） | 60.3（21标准节） | 台 | 1 |  |  |  | 生产日期5年内 |
| 2 | 2#塔吊 | 型号：6513；标准节高度：2.8m；附着道数：3道。 | 32.3（11标准节） | 57.4（20标准节） | 台 | 1 |  |  |  | 生产日期5年内 |
| 3 | 3#塔吊 | 型号：6013；标准节高度：2.8m；附着道数：3道。 | 32.3（11标准节） | 60.3（21标准节） | 台 | 1 |  |  |  | 生产日期5年内 |
| 4 | 4#塔吊 | 型号：6013；标准节高度：2.8m；附着道数：3道。 | 32.3（11标准节） | 63.1（22标准节） | 台 | 1 |  |  |  | 生产日期5年内 |
| 5 | 5#塔吊 | 型号：6013；标准节高度：2.8m；附着道数：3道。 | 32.3（11标准节） | 57.5（20标准节） | 台 | 1 |  |  |  | 生产日期5年内 |
| 6 | 6#塔吊 | 型号：6513；标准节高度：2.8m；附着道数：3道。 | 32.3（11标准节） | 60.3（21标准节） | 台 | 1 |  |  |  | 生产日期5年内 |
| 7 | 7#塔吊 | 型号：6013；标准节高度：2.8m；附着道数：3道。 | 32.3（11标准节） | 63.1（22标准节） | 台 | 1 |  |  |  | 生产日期5年内 |
| 8 | 8#塔吊 | 型号：6513；标准节高度：2.8m；附着道数：3道。 | 32.3（11标准节） | 57.5（20标准节） | 台 | 1 |  |  |  | 生产日期5年内 |
| 9 | 1#楼施工电梯 | 型号：SC200/200；标准节高度：1.508m；附着道数：6道。 | 27.144（18个标准节） | 42.224（28个保准节） | 台 | 1 |  |  |  | 生产日期5年内 |
| 10 | 2#楼施工电梯 | 型号：SC200/200；标准节高度：1.508m；附着道数：6道。 | 27.144（18个标准节） | 42.224（28个保准节） | 台 | 1 |  |  |  | 生产日期5年内 |
| 11 | 3#楼施工电梯 | 型号：SC200/200；标准节高度：1.508m；附着道数：6道。 | 27.144（18个标准节） | 42.224（28个保准节） | 台 | 1 |  |  |  | 生产日期5年内 |
| 12 | 4#楼施工电梯 | 型号：SC200/200；标准节高度：1.508m；附着道数：6道。 | 27.144（18个标准节） | 42.224（28个保准节） | 台 | 1 |  |  |  | 生产日期5年内 |
| 13 | 5#楼施工电梯 | 型号：SC200/200；标准节高度：1.508m；附着道数：6道。 | 27.144（18个标准节） | 42.224（28个保准节） | 台 | 1 |  |  |  | 生产日期5年内 |
| 14 | 6#楼施工电梯 | 型号：SC200/200；标准节高度：1.508m；附着道数：6道。 | 27.144（18个标准节） | 42.224（28个保准节） | 台 | 1 |  |  |  | 生产日期5年内 |
| 15 | 7#楼施工电梯 | 型号：SC200/200；标准节高度：1.508m；附着道数：6道。 | 27.144（18个标准节） | 42.224（28个保准节） | 台 | 1 |  |  |  | 生产日期5年内 |
| 16 | 8#楼一二单元施工电梯 | 型号：SC200/200；标准节高度：1.508m；附着道数：6道。 | 27.144（18个标准节） | 42.224（28个保准节） | 台 | 1 |  |  |  | 生产日期5年内 |
| 17 | 9#楼施工电梯 | 型号：SC200/200；标准节高度：1.508m；附着道数：6道。 | 27.144（18个标准节） | 42.224（28个保准节） | 台 | 1 |  |  |  | 生产日期5年内 |
| 18 | 10#楼施工电梯 | 型号：SC200/200；标准节高度：1.508m；附着道数：6道。 | 27.144（18个标准节） | 42.224（28个保准节） | 台 | 1 |  |  |  | 生产日期5年内 |
| 19 | 11#楼施工电梯 | 型号：SC200/200；标准节高度：1.508m；附着道数：6道。 | 27.144（18个标准节） | 42.224（28个保准节） | 台 | 1 |  |  |  | 生产日期5年内 |
| 20 | 12#楼施工电梯 | 型号：SC200/200；标准节高度：1.508m；附着道数：6道。 | 27.144（18个标准节） | 42.224（28个保准节） | 台 | 1 |  |  |  | 生产日期5年内 |
| 21 | 13#楼施工电梯 | 型号：SC200/200；标准节高度：1.508m；附着道数：6道。 | 27.144（18个标准节） | 42.224（28个保准节） | 台 | 1 |  |  |  | 生产日期5年内 |
| 22 | 14#楼施工电梯 | 型号：SC200/200；标准节高度：1.508m；附着道数：6道。 | 28.652（19个标准节） | 43.732（29个保准节） | 台 | 1 |  |  |  | 生产日期5年内 |
| 23 | 15#楼施工电梯 | 型号：SC200/200；标准节高度：1.508m；附着道数：6道。 | 28.652（19个标准节） | 43.732（29个保准节） | 台 | 1 |  |  |  | 生产日期5年内 |
| 24 | 16#楼施工电梯 | 型号：SC200/200；标准节高度：1.508m；附着道数：6道。 | 28.652（19个标准节） | 43.732（29个保准节） | 台 | 1 |  |  |  | 生产日期5年内 |
| 25 | 17#施工电梯（8#楼3单元） | 型号：SC200/200；标准节高度：1.508m；附着道数：6道。 | 27.144（18个标准节） | 42.224（28个保准节） | 台 | 1 |  |  |  | 生产日期5年内 |
| 合计：（元） |  |  |  |  |

注：所有报价均用人民币表示，该单价为固定综合单价，包括包括但不限于塔吊、施工电梯的进出场费、安拆费、预埋件费、操作司机工资、塔吊指挥工资、维保费、管理费、利润、税金等为完成本项目设备租赁的所有费用。

 单位名称： （盖单位公章）

联系人：

联系电话：

 日 期： 年 月 日